Opis przedmiotu zamówienia

(Zadanie nr 2)

# 

# Przedmiotem zamówienia jest:

Ścinka oraz podkrzesanie drzew rosnących w pobliżu linii energetycznych i telekomunikacyjnych, torów kolejowych, szlaków komunikacyjnych, dróg publicznych, budowli i budynków na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra. W ramach przedmiotu zamówienia do wykonania jest wycięcie lub podkrzesanie drzew rosnących na terenie Zamawiającego, przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Zakres prac obejmuje również zabezpieczenie stanowiska pracy, manipulację, wyróbkę sortymentów, zrywkę i przygotowanie pozyskanego drewna do odbiórki oraz uprzątnięcie pozycji po zakończonych pracach.

# Opis szczegółowy poszczególnych czynności:

|  |  |
| --- | --- |
| **Czynność:** | **Opis czynności** |
| **US DRZEW** | Usunięcie drzew z użyciem sprzętu specjalistycznego w tym między innymi podnośnika koszowego obejmuje: przygotowanie i zabezpieczenie miejsca pracy ; wycięcie drzewa; okrzesanie i wymanipulowanie sortymentów, złożenie drewna (grubizny) do 50m od miejsca ścinki, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego prawidłowy odbiór; uprzątnięcie pozostałości (drobnicy) i przeniesienie ich we wskazane miejsce (do 50m od miejsca ścinki); uprzątnięcie pozycji po zakończeniu prac. Czynności te należy wykonać zgodnie z zaleceniami otrzymanymi od wystawiającego zlecenie przedstawiciela Zamawiającego. |
| **US ALP** | Usunięcie drzew z użyciem specjalistycznego sprzętu alpinistycznego obejmuje: przygotowanie i zabezpieczenie miejsca pracy ; wycięcie drzewa; okrzesanie i wymanipulowanie sortymentów, złożenie drewna (grubizny) do 50m od miejsca ścinki, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego prawidłowy odbiór; uprzątnięcie pozostałości (drobnicy) i przeniesienie ich we wskazane miejsce (do 50m od miejsca ścinki); uprzątnięcie pozycji po zakończeniu prac. Czynności te należy wykonać zgodnie z zaleceniami otrzymanymi od wystawiającego zlecenie przedstawiciela Zamawiającego. |
| **POD DRZEW** | Podkrzesywanie drzew z użyciem sprzętu specjalistycznego w tym między innymi podnośnika koszowego obejmuje: przygotowanie i zabezpieczenie miejsca pracy; podkrzesanie do wysokości ustalonej z przedstawicielem Zamawiającego; złożenie drewna (grubizny) w miejscu wskazanym przez leśniczego (do 50m od miejsca podkrzesania), w sposób umożliwiający jego prawidłowy odbiór przez Zamawiającego (stos regularny); uprzątnięcie pozostałości (drobnicy) i przeniesienie ich w miejsce wskazane przez leśniczego (do 50m od miejsca podkrzesania); uprzątnięcie pozycji po zakończeniu prac. |
| **ZR DRZ** | Czynność polegająca na mechanicznym przemieszczeniu całych drzew, strzał lub części strzał od powierzchni objętej cięciami do miejsca wywozu lub manipulacji i wywozu, ułożenie legarów a następnie drewna w formie mygły lub stosu zgodnie z zaleceniami przedstawiciela Zamawiającego. Czynność ta zostanie uwzględniona w rozliczeniu z Wykonawcą, w przypadku zrywki mieszczącej się w przedziale od 50m do 500m. |